Информация о качестве питьевой воды

Администрации Андроповского Муниципального района в разрезе сельских поселений

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик, дата заказа | МО Новоянкульский сельсовет |
| Контактная информация |   |
| Источник воды | Барсучковский канал |
| Назначение воды (требования к воде) | питьевая |
| Суточное потребление (м3/сутки) |   |   |
| Часовое потребление воды (м3/сутки) (номинальное и максимальное) |   |   |
|   |   |
|   |   |   |
|   |
| Наименование показателя | Единицаизмерения | Качественные показатели |
| пдк | очищеннаяводы |
| Мутность | ЕМФ | 2.6 | 2,5 |
| Цветность | градусы | 20 | 7,2 |
| Запах | баллы | 2 | 0 |
| Водородный показатель pH | ЕдиницыpH | 6-9 | 7.9 |
| + Окисляемость перманганатная | м гОг/л | 5.0 | 2,4 |
| Жесткость общая | °Ж | 7.0 | 2,5 |
| Железо (Fe) суммарно | мг/л | 0.3 | 0.11 |
| Аммоний -ион (по азоту) | мг/л | 2.0 | 0.022 |
| Хлориды (CI) | мг/л | 350 | 17,6 |
| Сульфаты (SO4) | мг/л | 500 | 35.6 |
| Нитраты (NO3) | мг/л | 45 | 2,4 |
| Общая минерализация (сухой остаток) | мг/л | 1000 | 199 |
| Общее микробное число | КОЕ/л | Не более100 | 1 |